采购项目需求一览表及技术参数要求

太阳能不礼让行人取证设备7套
	序号
	名称
	零部件
	单位
	数量

	1
	太阳能不礼让行人取证设备
	取证相机
	台
	7

	
	
	5G智能边缘计算网关
	台
	7

	
	
	机箱
	套
	7

	
	
	太阳能板
	个
	7

	
	
	太阳能控制器
	个
	7

	
	
	电源
	个
	7

	
	
	磷酸铁锂电池
	个
	7

	
	
	安装套件
	套
	7

	2
	管理平台
	软件
	套
	7

	3
	视频专网流量卡
	40G/月
	张
	7

	4
	立杆
	110管径，6米高，侧装
	根
	7

	5
	人行横道标牌
	，80cm，3M反光膜，89立杆
	套
	14

	6
	电警抓拍提示标牌
	，80cm*100，3M反光膜，89立杆
	套
	7

	7
	提示牌
	，100cm*160，3M反光膜，89立杆
	套
	7

	8
	标线
	标线、礼让行人字体1组
	组
	7


技术要求

	产品名称
	太阳能不礼让行人取证设备

	技术参数
	总体要求
1、▲系统整机采用钣金机箱一体化防雨设计，采用抱箍安装方式将系统主机固定在立杆上；太能板可固定安装在机箱上也采用抱箍方式安装固定在立杆上，可360度旋转。摄像机采用机箱内置悬挂式安装；提供相关证明材料

2、▲支持违法停车、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、占用公交车道等道路违法事件的抓拍；提供相关证明材料

3、支持太阳能供电、路灯供电、市电供电等多种供电方案；

4、▲采用视频网无线传输，支持APP远程查看监控参数及发电量信息，支持远程开关机，支持过压保护、欠压保护、短路保护、过温保护。提供相关证明材料
5、防护等级：IP67；TVS 8000V防雷；防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准；

硬件组成和技术要求

1、取证相机
传感器类型：1/1.9英寸 CMOS；

像素：900万

▲卡口抓拍功能：支持以下多种行为检测抓拍和自动抓拍：违法变道、交通拥堵、压白线、超速、压黄线、车辆加塞、违法逆行、车卡口、欠速、占用公交车道、有车占道、不系安全带、黄牌占道；提供相关证明材料。

▲电子警察抓拍功能：支持以下多种行为检测抓拍和自动抓拍：违法倒车、违法变道、压白线、超速、压黄线、未礼让行人、车辆加塞、违法逆行、车卡口、违法掉头、占用公交车道、有车占道、不按车道行驶、黄牌占道；提供相关证明材料。

2、5G智能边缘计算网关：内置linux操作系统，支持远程自定义配置、远程部署、网关状态监控等技术于一体的内嵌网络操作系统的工业级智能网关

3、机箱：钣金外壳，330*400*490，内置12VDC-2、5A输出
4、太阳能板：120W单晶板

5、太阳能控制器：同时支持磷酸铁锂电池、铅酸电池
6、电源：DC12v

7、铁锂电池： 12.8V 100Ah铁锂电池
8、安装套件：Φ89\114\140\160\180抱箍，及配套螺丝、螺母。

平台功能要求

1、为保证非现场转现场执法的实时效率，平台应实时获取前端设备抓拍的数据，并进行预警。要求传输延时不大于5秒。

2、抓拍违法数据通过平台进行预警、数据查看、审核，并可作为交警现场执法依据。
3、平台支持数据下载、审核以及格式对接。

4、平台支持部署在外网或视频专网。

其它要求： 

成交供应商承诺中标后3个日历日内携带样品进行测试，必须完全满足技术要求，若不符合，将取消成交资格。


礼让行人电子哨兵7套

技术要求

	序号
	项目
	详细技术参数
	备注

	1
	太阳能电池板功率
	8W
	充满电可在阴雨天连续工作8-10天以上

	2
	锂电池
	11.1V,5AH
	

	3
	工作电流
	0.4A
	

	4
	功率
	≦5W
	

	5
	反光膜
	3M
	

	6
	闪烁频率
	红白各连续闪烁5次变换，周期变换30次/分钟
	

	7
	占空比
	1：3
	

	8
	可视距离
	≥800m
	

	9
	可视角度
	≥30º
	

	10
	工作环境温度
	－25℃～+75℃,湿度5%-93%
	

	11
	发光亮度
	≥4000cd/ m²
	

	12
	 光源寿命
	超高亮度发光二极管LED，≤10万小时
	

	13
	抗风压
	≥1.5KN/ m²
	

	14
	LED颗数
	红：32，白：32，黄：36，共100颗
	￠5mmLED灯，￠24mm灯杯


